Probleme mit Pop-Up von Badewanne

1. Pop-Up-Abdeckung (roter Pfeil) abschrauben

Ein Bild, das Werkzeug, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Metall, Hartwaren, Befestigungselement, Waschbecken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Messingeinsatz (roter Pfeil) mit 10er-Schraubenschlüssel abschrauben

Ein Bild, das Werkzeug, Autoteile, Hartwaren, Stahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Werkzeug, Autoteile, Hartwaren, Pfeife Flöte Rohr enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Messingeinsatz in dieser Form (lang – blauer Pfeil) ca. 1 Stunde in für das Material geeignetes Entkalkungsmittel legen, dann abspülen

Ein Bild, das Metall, Hartwaren, Boden, Silber enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Endteil (roter Pfeil) des Messingeinsatzes reindrücken und in dieser Form (kurz) nochmals ca. 1 Stunde in für das Material geeignetes Entkalkungsmittel legen und dann wieder abspülen

Ein Bild, das Metall, Hartwaren, Befestigungselement, Zylinder enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Der komplette Pop-Up muss für diese Prüfung NICHT aus der Badewanne entnommen werden.