Badmöbel Montageanweisungen

Montageanweisungen für den Schrank (Waschbecken)

1. Achten Sie auf Höhe und Breite der Bohrung und ziehen Sie dann eine Linie an die Wand
2. Installieren Sie den Pot Haken auf Höhe der gezeichneten Linie (wir haben ein Teil des Pot Hakens und mehrere erforderliche Nägel im Schrank beigefügt)
3. Wenn der der Höhenunterschied im Bereich von 8mm liegt, dann setzen Sie den Feststoff in die Kerbe des Pot Hakens (siehe Bild 1)

Anmerkung: Die Anweisungen für unser Schubladensystem finden Sie auf beiliegendem Anweisungsblatt.

Montageanweisungen für den Spiegel

1. Bitte benutzen Sie die beiliegenden Schrauben um den Spiegel an der gewünschten Stelle aufzuhängen
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Nägel fest genug in der Wand sind, dann können Sie den Spiegel aufhängen

Montageanweisung für die Aufbewahrung

1. Nehmen Sie die Zubehörteile aus der Aufbewahrung. Bitte befestigen Sie die Haken (2 Stück) an der unten gezeigten Stelle:
2. Montieren Sie das andere Paar der Haken an der Wand.
	1. Achten Sie auf Höhe und Breite der Bohrung und ziehen Sie dann eine Linie an die Wand
	2. Installieren Sie den Pot Haken auf Höhe der gezeichneten Linie (wir haben ein Teil des Pot Hakens und mehrere erforderliche Nägel im Schrank beigefügt)
	3. Wenn der der Höhenunterschied im Bereich von 8mm liegt, dann setzen Sie den Feststoff in die Kerbe des Pot Hakens (siehe Bild 1)