1. Auf den Toilettensitz setzen

Wenn Sie auf dem Sitz sitzen schaltet sich auf dem Bedienpanel eine Leuchte ein die anzeigt dass das Gerät in Betrieb ist.

Gleichzeitig hören Sie ein Tropfgeräusch, die Deofunktion startet automatisch.

1. Wählen Sie zwischen Reinigungsfunktion des Analbereichs oder Vaginalbereichs

Jede Funktion kann entweder ununterbrochen für 2 Minuten genutzt werden oder bis Sie STOPP drücken

1. Korrekte Benutzung der Reinigungsfunktionen.

* Phase 1: Drücken Sie den Reinigungsknopf damit das Wasser fließt Über die Buttons „High“ und „Low“ kann der Wasserdruck eingestellt werden.

1. Drücken Sie den Knopf „Dry“ um die Trocknungsfunktion zu starten.

Aktiviert das Gebläse bis Sie STOPP drücken.

1. Drücken des STOPP Knopfs Stoppt den aktuellen Bedienvorgang.
2. Einstellen des Wasserdrucks

Der Wasserdruck wird über die Knöpfe HI =Hoch und LO=Niedrig reguliert.

1. Einstellen der Wassertemperatur in 3 Stufen: 34°C (grünes Licht) – 37°C (gelbes Licht) – 40°C (rotes Licht).
2. Einstellen der Sitztemperatur in 3 Stufen: 34°C (grünes Licht) – 38°C (gelbes Licht) – 41°C (rotes Licht).
3. Massagereinigung

Wenn Sie den MASSAGE Knopf während der Reinigung oder Massage drücken bleibt die Massagefunktion eingeschaltet egal ob der Wasserdruck stark oder schwach ist.

Die Vibration kann in 5 Stufen verstellt werden . Drücken Sie dazu die Knöpfe High bzw. Low und gleichzeitig den Massageknopf.

Der Wasserdruck geht wieder in den Anfangsmodus wenn Sie noch einmal den Massageknopf drücken.