Dampfraum

Montageanweisungen



 Modell: DSR-RT1801

Größe: 1800 x 1290 x 2220mm

**Dringenst empfohlen**

Befolgen Sie die Anweisungen bitte strengstens um das Produkt zu montieren und zu verwenden.

**Achtung:**

1. Kinder und Behinderte dürfen die Dampffunktion nicht alleine benutzen
2. Klettern oder hängen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt
3. Verkratzen Sie das Produkt nicht mit scharfen oder stumpfen Gegenständen, um Schäden zu vermeiden
4. Hüpfen Sie nicht von Höhen in das Badezimmer, um nicht auszurutschen
5. Verschmutzen Sie die Oberfläche des Produktes nicht
6. Halten Sie den Dampfraum gut belüftet, um die Verschmutzung der Luft zu vermeiden oder dass es nach Nichtbenutzung längerer Zeit sogar modrig wird.
7. Bitte reinigen Sie das Produkt mit nassen Handtüchern mit Alkalität und vermeiden sie das Scheuern mit alkalischen und sauren Substanzen.
8. Bitte installieren Sie die Dichtungen neu wenn sie abgefallen sind, um das Auslaufen zu vermeiden.

Montagewerkzeug



A: Horizontaler Maßstab

B: Zementkanone aus Glas

C: Kreuzschraubenzieher

D: Schraubenschlüssel

E: Ptfe Band





Montagewerkzeug

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Name** | **Menge** | **Einheit** | **Nr.** | **Name** | **Menge** | **Einheit** |
| 1 | Obere Abdeckung | 1 | Stück | 19 | Rückenpaneel 5 | 1 | Set |
| 2 | Rückenpaneel 1 | 1 | Set | 20 | Seitenglas | 1 | Set |
| 3 | Rückenpaneel 2 | 1 | Set | 21 | Vorderes Paneel | 1 | Set |
| 4 | Rückenpaneel 3 | 1 | Stück | 22 | Abflussschlauch | 1 | Stück |
| 5 | Kleine Badewannendüse | 8 | Stück | 23 | Handgriff(rechteckige Tür) | 1 | Stück |
| 6 | Sitz | 2 | Stück | 24 | Handbrause | 1 | Stück |
| 7 | Scharnier | 2 | Stück | 25 | Duschschlauch | 1 | Stück |
| 8 | Bewegliche Glastür | 1 | Set | 26 | Heber | 1 | Set |
| 9 | Wetterbalken | 1 | Stück | 27 | M 8x40; m 8x40 Schraube | 66 | Sets |
| 10 | Ablage | 1 | Stück | 28 | St 4x30; st 4x30Blechschraube | 30 | Stück |
| 11 | Abdeckung für Schalltrichter | 2 | Stück | 29 | Dekorierte Platte | 1 | Set |
| 12 | Bedienfeld | 1 | Set | 30 | Unbewegliche Platte | 1 | Stück |
| 13 | Thermosensor | 1 | Set | 31 | L-Dichtung | 5 | Stück |
| 14 | Wasserhahn | 1 | Stück | 32 | T-Dichtung | 3 | Stück |
| 15 | Duschverbindung | 1 | Stück | 33 | Dichtung | 5 | Stück |
| 16 | Große Badewannendüse | 6 | Stück | 34 | Schallwand der beweglichen Tür | 2 | Sets |
| 17 | Dampfausgang | 1 | Stück | 35 | Doppeldeckregal | 1 | Set |
| 18 | Rückenpaneel 4 | 1 | Set |  |  |  |  |

Wasser- und Strominstallationen



**Abflussloch**

**Elektrosteckdose**

**2-G1/2 (Verbindung der Kalt & Heiß Wasserrohre)**

1. Schritt: Wanne herumdrehen, Abfluss in der Abbildung installieren, dann das ptee Band darum herumwickeln, dann das Abflussrohr zusammenschrauben



1. Schritt: Wanne mit horizontalem Maßstab an der Stelle platzieren, um den hohen Rand einzustellen, sodass jeder hohe Rand den Boden berühren kann.



1. Schritt: Rückenpaneel Nr. 1 auf die Abdeckung stellen und mit 3 m8x40 Schrauben festmachen.



1. Schritt: Die anderen 4 Rückenpaneele anbringen, wie im 3. Schritt beschrieben, und mit 3 m8x40 Schrauben separat festmachen. Verbinden Sie die 4 Rückenpaneele zum Schluss mit 9 m8x40 Schrauben.



1. Schritt: Seitenglas platzieren, wie im unteren Bild abgebildet, Seitenglas und Rückenpaneel mit 5 m4x30 Blechschrauben festmachen, dann Seitenglas und die Ablage mit 3 m4x30 Blechschrauben festmachen.



1. Schritt: Vorderes Rückenpaneel platzieren, die Unterseite in die zwei eingebauten Bereifungen einfügen, vorderes Rückenpaneel und die beiden eingebauten Bereifungen mit 2 m4x30 Blechschrauben festmachen, dann die dekorative Platte aufsetzen und zum Schluss das Glas und das vordere Rückenpaneel mit 5 m4x30 Schrauben Blechschrauben festmachen.



1. Schritt: Obere Abdeckung auf den Raum setzen, Rückenpaneel und die obere Abdeckung mit 15 m8x40 Schrauben festmachen, und das vordere Rückenpaneel mit der oberen Abdeckung durch 3 m4x30 Blechschrauben festmachen. Zwischenzeitlich das Seitenglas mit der oberen Abdeckung durch 3 m4x30 m4x30 Blechschrauben festmachen.



1. Schritt: Bewegliche Glastür mit 4 m4x30 Blechschrauben montieren, dann den Heber, die Handbrause und das selbstklebende Band montieren, wie im Bild abgebildet.

1. Schritt: Handgriff, Wetterbalken, zusammengesetztes Klebeband, Sitz, die aus Doppeldecker ausgestattete Ablage und die Schallwand der beweglichen Tür montieren, wie im Bild abgebildet

1. Schritt: Dekorative Platte mit 6 m4x30 Blechschrauben montieren und festziehen



Mit dem Abfluss verbinden

1. Schritt: Alle Wasserrohre und Stromkreise verbinden.



Mit dem Abfluss verbinden

1. Schritt: 1. Heiß & Kalt Rohre montieren und auf Undichtigkeit prüfen.

 2. Plastikwasserrohre in die Ablauföffnung einfügen, dann Glaszement ankleben

 3. Dampfgenerator mit der Wasserquelle verbinden und auf Undichtigkeit prüfen

Montage komplett



1. Schritt: Aufgebauter Dampfraum platzieren, etwas Glaszement auf die Verbindung der Tür, Rückenpaneel, Wanne und obere Abdeckung anbringen und auf Undichtigkeit prüfen (wie die kräftige Linie zeigt)

Achtung: Strom- oder Wasserverbindung muss nach 24 Stunden erfolgen, wenn die Montage komplett ist.