Zuerst das Boot nur ganz leicht mit Luft füllen, anschließend können Sie die Platten einlegen.

Da die Platten nicht auf Anhieb komplett ins Boot passen, stehen die Platten etwas schräg gegenüber. Daher ist es auch noch nicht möglich, die seitlichen Schienen anzubringen.

Anschließend muss das Boot komplett mit Luft gefüllt werden.

Daraufhin sollten die Böden langsam nach unten sinken, sodass die Platten nun gerade miteinander

abschließen.

Danach können Sie die seitlichen Schienen anbringen, damit eine höhere Stabilität gegeben ist.