**Montage der Bodenplatten**

1. Zuerst das Boot nur ganz leicht mit Luft füllen und die Platten einlegen.

Da die Platten nicht auf Anhieb komplett ins Boot passen, stehen diese etwas schräg gegenüber. Aufgrund dessen ist es noch nicht möglich die seitlichen Schienen anzubringen.

1. Nun das Boot mit Luft füllen. Dadurch wird das Volumen im Boden größer. Die Platten werden Stück für Stück nach unten gedrückt und sollten gerade miteinander abschließen.
2. Jetzt müssen die seitlichen Führungsschienen angebracht werden, damit eine höhere Stabilität gegeben ist.

