

**Aufbauanleitung**

**Modell: Feuerstelle Luna**

**www.gartenmöbelkauf.de**

Vor dem Start

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Teile | Menge |
| A | Handgriff | 1 |
| B | Sieb | 1 |
| C | Grill | 1 |
| D | Dekorative Schiene | 4 |
| E | Grillunterstützer | 4 |
| F | Oberer Anschluss | 4 |
| H | Feuerschale | 1 |
| I | Bein | 3 |
| J | Schüreisen | 1 |
| K | M6 x 15MM Schraube | 14 |
| L | M6 Mutter | 5 |

**Achtung! Teile können schwer sein. Mit Vorsicht behandeln. Halten Sie Kinder vom Aufbauumfeld fern.**

1. Packen Sie die Teile aus, legen Sie sie auf eine flache Oberfläche, überprüfen Sie die Bauteilliste.
2. Wählen Sie eine flache Ebene, um den Grill aufzubauen



Abb. 1

1. Drehen Sie Feuerschale H herum und stellen Sie sie auf einen flachen Grund, fügen Sie das quadratische Ende des Beines (I) in den Schlitz von (H) und benutzen Sie Schrauben (K) um es festzumachen. Machen Sie dasselbe bei den anderen beiden Beinen <Abb. 1>

(Bitte benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die Schrauben festzuziehen)



Abb. 2

1. Drehen Sie die Feuerstellte herum, sodass sie aufrecht in normaler Position steht.

Verbinden Sie die Grillhalterung (E) und den oberen Anschluss (F) mit den Schrauben (K) und Muttern (L) an der Schale (H). Bringen Sie dann die beiden dekorativen Schienen (D) zusammen, montieren Sie dessen Verbindungsstück an den Bogenspalt und befestigen Sie es abschließend mit den Schrauben.



Abb. 3

1. Verbinden Sie Handgriff A mit Sieb B und verwenden Sie L um die beiden zu befestigen.



Abb. 4

1. Stellen Sie Grill C auf, setzen Sie Sieb B auf die Feuerschale H und benutzen Sie der Einfachheit halber den Schürhaken J.

Nun ist die Feuerstelle einsatzbereit.

**Notiz:**

Ziehen Sie bitte die Muttern nicht zu fest an, da dies zur Zerstörung des Gewindes führen kann. Ziehen Sie jede Mutter fest an.

Stellen Sie sicher, dass die Muttern nicht überdreht sind und machen Sie sie vor dem Start von Hand fest.

**Warnhinweise:**

* Diese Feuerstelle ist nur für den Außenbereich beabsichtigt. Bitte nicht auf Holzoberflächen benutzen.
* Es ist beabsichtigt nur Holzscheite zu verbrennen. Verbrennen Sie keine Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Feuerstelle.
* Benutzung durch Kinder verboten. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern.
* Es ist heiß. Mit Vorsicht behandeln. Berühren Sie die heiße Feuerstelle nie mit den bloßen Händen.
* Lassen Sie die brennende Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt und löschen Sie das Feuer komplett, bevor Sie die Feuerstelle verlassen.
* Verwenden Sie keine brennbaren, explosiven Gegenstände oder Materialien
* Wenn die Feuerstelle in Gebrauch ist, kann der Griff am Sieb extreme Temperaturen erreichen, die einer ungeschützten Hand Verletzungen zufügt

Bitte benutzen Sie das Schüreisen oder einen geeigneten hitzebeständigen Handschuh, wenn Sie die Feuerstelle benutzen.

**Pflege- und Wartungsanweisungen**

**Säubern Sie die Feuerschale und stellen Sie sie mit mildem Spülmittel in warmes Wasser. Spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich ab. Vermeiden Sie starke Spülmittel und Scheuermittel. Benutzen Sie niemals flüssige Reinigungslösungen.**