Ein Bild, das Wand, Im Haus, Röhre, Elektronik enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Die beiden mit roten Pfeilen markierten Schrauben am eingebauten Markisenarm lockern, den Arm in die gewünschte Position bringen und dann die Schrauben wieder anziehen. Die Gelenkarme nicht ausbauen.