**Das Markisentuch hängt**



Zur Behebung dieses Fehlers müssen Sie am roten Einstellpunkt des Motors drehen.

Um den Einstellpunkt zu erreichen muss die Markise ca. 10 – 15 cm ausgefahren werden. Drehen Sie dann die rote Einstellschraube nach links. Eine ¼ Umdrehung dürfte hier genügen.

Dann die Markise voll ausfahren. Jetzt müsste das Tuch wieder straff sein.

Sollte dies nicht oder nur teilweise der Fall sein muss der Vorgang wiederholt werden.

Wir empfehlen die Einstellung von einem Fachmann durchführen zu lassen.