**Warnhinweise / Anleitung zur sicheren Handhabung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produktname** | **Material- und Oberflächenbehandlung** | **Geeignetes Bodenmaterial** | **Wetter** |
| Pavillon  Medina | Aluminium/Kunststoff,  Metall  Oberflächenbehandlung :  Rohr: pulverbeschichtet/ oxidiert  **WARNUNG** | Beton Stein Massivholz | Dieses Produkt ist nur für den Sonnenschutz bestimmt.  Bei Wind mit Windstärke 5 oder mehr empfehlen wir das Dach zu öffnen |

Wichtig: Bitte lesen Sie Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.

Symbole:  Verboten Wichtig

**Anleitung zur sicheren Handhabung**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nicht an sehr hohen oder windigen Orten installieren.** |
|  | **Nicht an Orten mit hoher Schock- oder Vibrationsbelastung verwenden** |
|  | **Wir empfehlen den Pavillon am Boden zu verankern.** |
|  | **Bei Starkwind ist das Dach zwingend in eine vertikale Position zu bringen, um die Windangriffsfläche zu verringern.** |
|  | **Wind kann Einfluss auf das Produkt nehmen. Bitte seien Sie bei starkem Wind äußerst vorsichtig, ggf Lamellen öffnen** |
|  | **Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände oder Finger nicht in den Lamellen verfangen. Seien Sie vorsichtig bei der Installation, da Ihre Finger eingeklemmt werden können.** |
|  | **Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schrauben, Muttern und Stopper genau wie in dieser Anleitung beschrieben installieren. Fehlende Teile können zu Verletzungsgefahr**  **führen** |
|  | **Bei Schneelast ist das Dach zwingend in eine vertikale Position zu bringen, um den Pavillon keinem Schneedruck auszusetzen.** |
|  | **Nicht verwenden, wenn die Lamellen gewartet werden müssen** |