Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Text, Logo enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

INSTALLATIONS- UND

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sichtschutzrollo

Ein Bild, das Text, Rechteck, Design, Whiteboard enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Inhalt

[1 Einführung 4](#_Toc175735190)

[1.1 Produktname und Typbezeichnung 4](#_Toc175735191)

[1.2 Angaben zum Hersteller 4](#_Toc175735192)

[1.3 Zielgruppe 4](#_Toc175735193)

[1.4 Lebenszyklen der Maschine 4](#_Toc175735194)

[2 Sicherheit 5](#_Toc175735195)


[2.1 Symbole und Hinweise 5](#_Toc175735196)

[2.2 Sicherheitshinweise 5](#_Toc175735197)

[2.2.1 Gefahr  5](#_Toc175735198)

[2.2.2 Warnung  5](#_Toc175735199)

[2.2.3 Vorsicht  5](#_Toc175735200)

[2.2.4 Hinweis  5](#_Toc175735201)

[2.2.5 Reinigung, Wartung, Instandhaltung 5](#_Toc175735202)

[2.2.6 Außerbetriebnahme, Demontage, Entsorgung 5](#_Toc175735203)

[2.3 Sorgfaltspflicht 6](#_Toc175735204)

[3 Produktbeschreibung 7](#_Toc175735205)

[3.1 Technische Daten 7](#_Toc175735206)

[3.1.1 Maße und Gewicht 7](#_Toc175735207)

[3.1.2 Elektrik 7](#_Toc175735208)

[4 Verpackung und Lagerung 8](#_Toc175735209)

[4.1 Verpackung 8](#_Toc175735210)

[4.1.1 Entfernen 8](#_Toc175735211)

[4.1.2 Entsorgen 8](#_Toc175735212)

[5 Aufstellung und Montage 9](#_Toc175735213)

[5.1 Anforderungen 9](#_Toc175735214)

[5.2 Anforderungen an den Aufstellort 9](#_Toc175735215)

[5.3 Lieferumfang 9](#_Toc175735216)

[5.4 Montageschritte 10](#_Toc175735217)

[5.4.1 Abfolge Aufbau 10](#_Toc175735218)

[5.4.2 Hinweis: 11](#_Toc175735219)

[5.4.3 Achtung: 11](#_Toc175735220)

[6 Inbetriebnahme 12](#_Toc175735221)

[6.1 Ein-/ Ausschalten 12](#_Toc175735222)

[6.2 Einrichten 12](#_Toc175735223)

[6.3 Bedienelemente 12](#_Toc175735224)

[6.3.1 Schaltpanel 12](#_Toc175735225)

[6.3.2 Fernsteuerung 12](#_Toc175735226)

[6.4 Weitere Funktionen 12](#_Toc175735227)

[6.5 Zusätzliche Module 12](#_Toc175735228)

[7 Wartung und Instandhaltung 13](#_Toc175735229)

[7.1 Reinigung / Pflege 13](#_Toc175735230)

[8 Störungsbeseitigung 14](#_Toc175735231)

[9 Ersatzteilliste 15](#_Toc175735232)

[10 Außerbetriebnahme/Demontage/Entsorgung 16](#_Toc175735233)

[11 Pläne und technische Zeichnung 17](#_Toc175735234)

[12 Protokolle/Zertifikate 18](#_Toc175735235)

# Einführung

## Produktname und Typbezeichnung

|  |  |
| --- | --- |
| Produktname: | **Sichtschutzrollo** |
| Typbezeichnung: | 2600 – 2614, 2940-2949 |

## Angaben zum Hersteller

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | KBW Trading GmbH |
| Adresse: | Gewerbering 2, DE- 88518 Herbertingen |
| Telefonnummer | 0049-7586-92116-0 |
| Internet | www.Jet-Line.de |

## Wirtschaftsakteur / Verantwortliche Person

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | KBW Trading GmbH |
| Adresse: | Gewerbering 2, DE- 88518 Herbertingen |
| Telefonnummer | 0049-7586-921160 |
| Email | [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de) |

## Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an:

* Installateur
* Kunde

## Sorgfaltspflicht

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.

# Sicherheit

## Allgemeine Symbole und Hinweise

Die Anleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor Gefährdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Nachfolgend sind die Symbole dargestellt und erläutert.

|  |  |
| --- | --- |
|  | GEFAHR  Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.  Nichtbeachten kann zu schwersten bis tödlichen Verletzungen führen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | WARNUNG  Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.  Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen führen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | VORSICHT  Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.  Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen führen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | HINWEIS  Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.  Nichtbeachten kann zu Sachschäden führen. |

## Sicherheitshinweise für dieses Produkt

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung, um das vorliegende Produkt sicher zu benutzen. Führen Sie keine eigenständigen Umbaumaßnahmen oder Reparaturen am Gerät durch.

### Gefahr

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

Automatisch generierte BeschreibungKleine Kinder könnten sich mit Schnüren oder Kabelbindern erwürgen, die zur Bedienung der Jalousie verwendet werden. Bewahren Sie die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Stellen Sie Kinderbetten, Betten oder andere Möbel nicht in die Nähe der Jalousien. Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Saiten nicht verdrehen und Schlaufen bilden.

### Warnung

* Nicht an sehr hohen oder windigen Orten installieren, da die Jalousie herunterfallen und Personen verletzt werden können.

### Vorsicht

* Nicht an Orten mit hoher Schock- oder Vibrationsbelastung verwenden

### Hinweis

* Nicht an Orten mit hohen Temperaturen wie an Wänden in der Nähe eines Ofens verwenden.
* Legen Sie keine Gewichte auf das Rohr, da dies zum Herunterfallen der Jalousie führen kann.
* Nicht bei Wind oder starkem Regen verwenden
* Wind kann Einfluss auf das Produkt nehmen. Bitte seien Sie bei starkem Wind äußerst vorsichtig
* Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände oder Finger nicht in den Saiten verfangen. Seien Sie vorsichtig bei der Installation, da Ihre Finger eingeklemmt werden können
* Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schrauben, Muttern und Stopper genau wie in dieser Anleitung beschrieben installieren. Fehlende Stopper können zu Verletzungsgefahr führen
* Jalousie bei Wind oder Regen schließen (nicht verwenden)
* Nicht verwenden, wenn die Jalousien gewartet werden müssen

### Reinigung, Wartung, Instandhaltung

Zur Pflege Ihres Rollos nutzen Sie ein feuchtes Tuch, ausschließlich nur mit Wasser reinigen.

# Produktbeschreibung

## Maße in cm

|  |  |
| --- | --- |
| Kenngröße | Wert |
| Breite | 100, 120, 140, 160, 170 |
| Länge | 230 |

## Material

* Stabiles Gestänge aus Aluminium, pulverbeschichtet
* UV-beschichtet, Tuch 180g/qm, wasserabweisend
* 100 % Polyester

# Verpackung

## Verpackung

Das Produkt wird in einer Verpackung geliefert.

### Entfernen

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig an den dafür vorgesehenen Stellen.

### Entsorgen

Wenn alle Teile auf Vollständigkeit geprüft und für einwandfrei befunden sind, entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.

# Aufstellung und Montage

## Anforderungen an den Aufstellort

Das Produkt darf im Innen- und Außenbereich montiert werden. Des Weiteren müssen die folgenden Spezifikationen erfüllt werden.

Montieren Sie die Stütze nicht unter einer Höhe von 1,5 m.

## Lieferumfang

* 1x Sichtschutzrollo
* Kleinteile

## Kleinteile

**Ein Bild, das Entwurf, Schrift, weiß, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Für die Installation werden folgende Werkzeuge benötigt:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Montageschritte

### Abfolge Aufbau

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Montieren Sie die Wandhalterung. Nachdem Sie die genaue Position für Ihre Bohrlöcher markiert haben, bohren Sie die Löcher bitte gemäß der Zeichnung links
2. Bestimmen Sie die genaue Position der Wandhalterung anhand der Tabelle auf der linken Seite

(in der Tabelle ist der erforderliche Abstand zwischen den Haltern angegeben)

Die Einbauhöhe hängt von der Höhe Ihres Fensters ab.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Setzen Sie die Jalousie auf Halterung A
2. Montieren Sie die Jalousie an Halterung B

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Montieren Sie den Kettenhalter an der Wand

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

### Hinweis:

1. Bitte schließen Sie den Rollo bei Wind und Regen oder wenn es nicht benötigt wird
2. Entfernen und waschen Sie den Stoff nicht. Wenn der Stoff entfernt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen ausgewiesenen Fachmann
3. Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Installation und alle Halterungen, insbesondere zu Beginn einer neuen Saison, um sicherzustellen, dass alle Befestigungen sicher und in gutem Zustand sind

# Wartung und Instandhaltung



## Reinigung / Pflege

Damit Sie langfristig Freude an Ihrem neuen Sichtschutzrollo haben, empfehlen wir Ihnen folgende Pflegehinweise zu beachten:

* Zur Reinigung empfehlen wir ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch
* Wie empfehlen jeden Kontakt mit Farbmitteln oder Farbstoffen zu vermeiden

# Demontage/Entsorgung

Es bietet sich die Abgabe beim lokalen Wertstoffhof an.