**Austausch Markisentuch**

*Achtung!!!*

*Die Markise kann beim Öffnen des Seitendeckels unkontrolliert*

*aufspringen! Die automatische Steuerung ist vor der Arbeit an der Markise*

*unbedingt auszustellen, es besteht während der Arbeit Quetsch- und*

*Absturzgefahr. Die Reparatur sollte nur durch einen fachkundigen*

*Installateur durchgeführt werden.*

*Bevor Sie loslegen treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrung:*

*Fahren Sie die Markise komplett aus und rollen Sie die Markise über den automatischen Stopp-Punkt hinaus auf, indem Sie die mitgelieferte Handkurbel verwenden.*

****

****









1. Führen Sie die Kurbel in den Kurbeladapter bei voll ausgefahrener Markise.

2. Drehen Sie 5-6 Umdrehungen bis sich der Stoff gelockert hat.

3. Lösen Sie die 3 Schrauben an der oberen Kassette.

4. Lösen Sie die Mutter an der inneren Führung.

5. Lösen Sie diese zweite Mutter an der Endseite der Markise um den Stoff vollständig auf der linken Seite zu lösen.

6. Öffnen Sie die rechte Seite der Kassette analog zur linken und benutzen Sie für das

Rausschlagen des Seitenteils unbedingt einen Gummihammer um Kratzer zu vermeiden.

7. Schlagen Sie das rechte Seitenstück an der Endseite der Markise ebenfalls mit einem

Gummihammer aus. Damit haben Sie sich nun Zugang zum Stoff auf der rechten Seite

verschafft und den Stoff auf der linken Seite gelöst.

8. Ziehen Sie am Stoff wie abgebildet und halten Sie die Rolle fest, damit diese nicht aus ihrer Position rutscht. Sollte die Führung der Rolle aus der Verankerung fallen, müssen Sie diese auf der anderen Seite wieder korrigieren und erneut reinschieben.

9. Ziehen Sie anschließend den Stoff mit zwei Händen und gegebenenfalls mit weiteren Helfern komplett aus der Markise. Am besten mit 4 Personen.

10. Führen Sie den neuen Stoff in die entsprechenden Halterungen ein.

11. Ziehen Sie ihn komplett über die Markise und führen Sie ihn auf der anderen Seite wieder vorsichtig in die Endpunkte ein.

12. Setzen Sie die Seitenteile wieder auf die Markise. Der Stoff ist nun ausgewechselt.