Warnhinweise / Anleitung zur sicheren Handhabung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktname | Material- und Oberflächenbehandl ung | Geeigneter Untergrund/ Boden | Wetter |
| Pavillon  Amun Baccara Giseh Kairo Lagos Luxor | Aluminium,Kunststoff Polyester, Metall  Oberflächenbehandlung :  Rohr: pulverbeschichtet/ oxidiert  Stoff: wasserabweisend  WARNUNG | Beton Stein Massivholz | Dieses Produkt ist nur für den Sonnenschutz bestimmt.  Nicht bei Wind mit Windstärke 5 oder mehr oder bei starkem Regen oder Schnee  verwenden. |
| Wichtig: Bitte lesen Sie Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. | | | |

Symbole: Verboten

Anleitung zur sicheren Handhabung

Wichtig



|  |  |
| --- | --- |
|  | Nicht an sehr hohen oder windigen Orten installieren, da Personen verletzt werden können |
|  | Nicht an Orten mit hoher Schock- oder Vibrationsbelastung  verwenden |
|  | Nicht an Orten mit hohen Temperaturen wie an Wänden in der Nähe eines Ofens verwenden |
|  | Legen Sie keine Gewichte auf das Dach, da dies zum Herunterfallen des Daches führen kann . |
|  | Nicht bei Wind oder starkem Regen verwenden |
|  | Wind kann Einfluss auf das Produkt nehmen. Bitte seien Sie bei starkem Wind äußerst vorsichtig |
|  | Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände oder Finger nicht in den Saiten verfangen. Seien Sie vorsichtig bei der Installation, da Ihre Finger eingeklemmt werden können |
|  | Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schrauben, Muttern und Stopper genau wie in dieser Anleitung beschrieben installieren. Fehlende Stopper können zu Verletzungsgefahr  führen |
|  | Dach bei Wind, Regen oder Schnee oder schließen (nicht verwenden) |
|  | |