Warnhinweise / Anleitung zur sicheren Handhabung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produktname** | **Material- und Oberflächenbehandl ung** | **Geeigneter Untergrund/ Boden** | **Wetter** |
| PavillonSuez Taneo | Aluminium,Kunststoff Polyester, MetallOberflächenbehandlung :Rohr: pulverbeschichtet/ | Beton Stein Massivholz | Dieses Produkt ist für den Sonnen- und Regegenschutz geeignet |
|  | oxidiert |  |  |
|  | Stoff: wasserabweisend |  |  |
|  | **WARNUNG** |  |  |
| Wichtig: Bitte lesen Sie Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. |

Symbole: Verboten

**Anleitung zur sicheren Handhabung**

Wichtig



|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nicht an sehr hohen oder windigen Orten installieren, da Personen verletzt werden können** |
|  | **Nicht an Orten mit hoher Schock- oder Vibrationsbelastung****verwenden** |
|  | **Nicht an Orten mit hohen Temperaturen wie an Wänden in der Nähe eines Ofens verwenden** |
|  | **Legen Sie keine Gewichte auf das Dach, da dies zum Herunterfallen des Daches führen kann .** |
|  | **Dach bei Schnee regelmäßig von Schneelast befreien .** |
|  | **Wind kann Einfluss auf das Produkt nehmen. Bitte seien Sie bei starkem Wind äußerst vorsichtig** |
|  | **Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schrauben, Muttern und****Stopper genau wie in dieser Anleitung beschrieben installieren. Fehlende Stopper können zu Verletzungsgefahr** |

 **führen**