Wechselrichter Infos

Wenn sich das WLan beim Kunden nach einiger Zeit des Gebrauchs des WR ändert:

Ein Zurücksetzen des Wechselrichters ist nicht nötig. Der Netzstecker des Balkonkraftwerks muss gezogen werden und die Module müssen vom Wechselrichter getrennt werden. Dann eine halbe Stunde warten und den Wechselrichter neu nach Anleitung mit dem W-Lan verbinden