Sehr geehrter Herr Kheck,

vielen Dank für Ihre Mail, die Ozon Desinfektion hat die Aufgabe das Schlauchsystem von Keimen

zu reinigen. Sie können dies jedes 5-7 Mal nach dem Baden anschalten.Bei diesem Vorgang wird

Sauerstoff in verschiedene Bestandteile gespalten, die Antibakteriell wirken.

D.h nach dem Badevorgang, nachdem das Wasser abgelaufen ist , auf dem Panel auf Ozon stellen

und ca. 10 min laufen lassen. Danach wieder ausstellen,

Freundliche Grüße aus Herbertingen

Ihr Jet-Line Team